


	

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ 	
Број: 404/1-46-12/2018
Датум: 14.12..2018. године
КЊАЖЕВАЦ	




ПРЕДМЕТ: Питања и одговори везани за јавну набавку 401/1-46/2018-02 за избор приватног партнера и доделу јавног уговора о јавно приватном партнерству за реконструкцију и дугогодишње одржавање дела система јавног осветљења  применом LED технологије на територији општине Књажевац.   

Потенцијални понуђач тражио је следеће информације и појашњења  конкурсне документације дана  10.12.2018. 16:54   часова  путем маила. 

ПРЕДМЕТ: Захтев за додатним информацијама и појашњењем конкурсне документације бр 401/1-46/2018-02

[bookmark: bookmark1]ПИТАЊЕ БР. 11
У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), на страни 21. наводите да:
„Све горе наведене светиљке треба да буду опремљене програмабилним драјвером са учитаним сценаријом који на основу узорка од последње три ноћи одређује средину ноћи и обара светлосни флукс према следећим корацима:
1.	Од момента паљења до тренутка који представља један сат пре средине ноћи светиљка треба да ради са 100% флукса.
2.	Од једног сата пре средине ноћи до средине ноћи светиљка треба да ради са 70% флукса
3.	Од средине ноћи у наредна четири сата светиљка треба да ради са 50% флукса, али тако да се обезбеди да сат пре гашења ради са 100% флукса
4.	Након тога, до један сат пре гашења 70% флукса
5.	Један сат пре гашења па до гашења са 100% флукса.“
Молимо Наручиоца, да појасни овај захтев, јер део текста који је подвучен је нејасан, неостварив и контадикторан. Технологија аутомномног димовања не ради на принципу да одређује када се пали и гаси светиљка и онда димује у односу на то, већ се одређује средина ноћи и у односу на њу се димују. Из тог разлога молимо Наручиоца да тачно дефинише захтев.
ОДГОВОР БР.11
Наручилац остаје при наводима из конкурсне документације.
[bookmark: bookmark2]ПИТАЊЕ БР. 12
Да ли добро разумемо Наручиоца, да захтев да документација и пратеће техничке документације издати од стране овлашћених судских тумача и преводиоца буду на ћириличном писму уз услов да називи фирми, међународне ознаке, сертификати, технике ознаке и сл. буду на оригиналном језику - писму?
ОДГОВОР БР.12 
Да, добро сте разумели.
[bookmark: bookmark3]ПИТАЊЕ БР. 13
У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), на страни 22. код дела са потребним документима и сертификатима наводите, да је потребно доставити „Сертификате акредитоване лабораторије према 180 17025 стандарду“.
Молимо наручиоца да тачно дефинише на које сертификате се односи овај захтев.
ОДГОВОР БР. 13 
Молимо заинтересовано лице да боље прати одговоре Наручиоца. На ово питање је Наручилац дао одговор дана 19.11.2018 године (одговор број 10).

[bookmark: bookmark4]ПИТАЊЕ БР. 14
Наше питање се односи на категоризације и на целокупно техничко решење.
У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), на страни 18. наводите, да: „Пројектом је предвиђена замена 5.744 комада светиљки, а 24 комада МН250^ рефлектора, 2х^Е^ светиљке, ^Е^ рефлектори, ^Е^ 90 ^ и ^Е^ 20 ^ нису предмет реконструкције, а њихова потрошња се треба узети у обзир у будућем стању.“
Наиме овај захтев није у складу са табелама изнад овог текста, на странама 18., која представља збурну структуру тренутног система ЈО, није у складу са целокупном структуром, која је приказана на странама 13-17 и није у складу са профилима за фотометрију на страни 19.
Наведени захтев је ипак у складу са табелама из прилога, које у великој мери одступају од предходно наведених. У прилогу бр. 1 на страни 102 конкурсне документације Наручилац наводи следећи захтев :
„Пројектом је предвиђена замена 5.744 комада светиљки, а 24 комада МН250^ рефлектора, 2х^Е^ светиљке, ^Е^ рефлектори, ^Е^ 90 ^ и ^Е^ 20 ^ нису предмет реконструкције, а њихова потрошња се треба узети у обзир у будућем стању.“
Захтев у почетном делу и захтев у прилогу бр. 1 подударају, исти су. Осим тога овом захтеву одговарају табеле, које су наведене у прилогу бр. 1 на страни 102 (Табела бр. - Постојеће стање) и табели на странама 103-107 (Табела бр. 2 - Структура светиљки у Општини Књажевац - насељена места), а такође у прилогу бр. 2 наводите табелу Распоред светиљки по карактеристичним профилима у односу на категоризацију путева и условима, која одговара горе наведеном захтеву.
Наша је претпоставка, да је дошло до техничке грешке у документацији и на основу Вашег захтева исправне су табеле наведене у прилозима. У складу са тим, да би као могући понуђач могли дати адекватну и технички и економски прихватљиву понуду, молимо Вас да извршите измену тендерске документације и ускладите све табеле и податке са Вашим захтевом наведеним на странама 18 и 102.

ОДГОВОР БР.14 
Захваљујемо се заинтересованом лицу, дошло је до техничке грешке, Наруилац ће приступити измени конкурсне документације, те ће технички део документације бити усклађен са прилозима.
[bookmark: bookmark5]ПИТАЊЕ БР. 15
У прилогу бр. 1 на страни 117. наводите да:
„досадашња просечна годишња потрошња електричне енергије за јавну расвету на предметним локацијама: 2.919.664 к^ћ“
У Обрасцу понуде на страни 53. конкурсне документације на водите, да годишња потрошња електричне енергије износи 2.946.209 к^ћ.
Ради достављања исправне понуде, молимо наручиоца, да усагласи Образац понуде, са подацима наведеним у прилозима.

ОДГОВОР БР.15 
У питању је техничка грешка, Наручилац ће приступити измени конкурсне документације на начин да годишња потрошња електричнеенергије износи 2.946.209 kWh.
[bookmark: bookmark6]ПИТАЊЕ БР. 16
У ПОГЛАВЉУ 4. ТЕХНИЧКИ ОПИС СИСТЕМА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА КОЈИ СЕ ОДНОСИ ЈАВНА НАБАВКА (ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ), на страни 18. наводите, да:
„Пројектом треба извршити замену управљачких система, 179 комада, чији је задатак обезбеђење функционисања система и то на тај начин да сваког дана у години буде детерминисано време када се укључује и искључује систем јавног осветљења, на тај начин да систем ради 4.000 сати годишње (што представља просек за регион).“
Исто тако у прилогу бр. 1 на страни 102 наводите да: „Пројектом треба извршити замену управљачких система, 179 комада, чији је задатак обезбеђење функционисања система и то на тај начин да сваког дана у години буде детерминисано време када се укључује и искључује систем јавног осветљења, на тај начин да систем ради 4.000 сати годишње (што представља просек за регион).“
Мишљења смо, да овај број годишњих радних часова јесте просек за регион, али због свог географског положај, за општину Књажевац је овај захтев и сувише низак. При састављању и предавању понуде, сви понуђачи требају сагледати и узети у обзир све могуће чињенице, који утичу на ефикасност будућег осветљења. Када смо у току обиласка терена уочили, да је сам град окружен брдима и планинама, а и цела општина се налази у једном планинском пределу, одмах смо схватили, да се њихов утицај мора узети у обзир при одређивању времена паљења и гашења. Пошто је окружен брдима, сунчеви зраци за време сумрака мање допиру до тла, и зато се нешто раније смркава, него у другим деловима региона. Из тог разлога наша је препорука, да узмете у обзир и ову ставку и повећајте број годишњих радних часова на 4100, које је већ сасвим довољно, да би обезбедили довољан осветљај у току целе године.

ОДГОВОР БР.16 
[bookmark: _GoBack]Наручилац не прихвата напред изнето.
